|  |  |
| --- | --- |
| Комплект поставки:   1. Видеорегистратор Best Electronics 125 2. Крепление на лобовое стекло 3. USB кабель 4. Автомобильное зарядное устройство 5. Руководство пользователя 6. Гарантийный талон   Примечание:  В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой пра­во на внесение изменений как в ПО, так и внешний вид без предварительного уведомления.  Прибор собран из современных и безопасных материалов. По оконча­нии срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.  техническая поддержка  Единая сервисная служба:  тел 8 (342) 212-92-05  bestelectronics-service@mail .ru  8 | Руководство Пользователя    Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  модель: **Best Electronics 125**  1 |
| дополнительная информация  Запись осуществляется циклично и разбивается на отдельные файлы. Когда память карты заполняется, запись начинается сначала, при этом автоматически стираются ранее сделанные за­писи, начиная с самой ранней Пауза между записями может составлять 1-2се-кунды (в это время запись не осуществляется) При использовании карт памяти class 10 данный эффект отсутствует.  В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена данными карт памяти серии microSD с другими устрой­ствами, не гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами памяти данного типа. Объем поддерживаемой карточки зависит от фирмы-изготовителя. Рекомендуется использовать карты памяти class 10.  **Зарядка встроенного аккумулятора**  Существует два способа, чтобы зарядить аккумулятор:  1. используя автомобильное зарядное устройство АЗУ от прикуривателя в автомобиле.  2. через usb кабель от персонального компьютера.  Полный цикл заряда длиться ориентировочно 180 мин от АЗУ  Примечание: при некорректной работе видеорегистратора нажмите копку RESET для сброса настроек.  6 | ◆ Удобный интерфейс  ◆ Поддержка карт памяти до 32Гб micro SD 10 класс  ◆ Выход HDMI  ◆ USB 2.0 порт  **Общий вид устройства:**    3 |
| Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорегистратора Best Electronics 125  Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по экс­плуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в бу­дущем  Внимание: Для подключения устройства используйте кабели и адаптеры идущие в комплекте.  Особенности:  ◆ Макс. разрешение записи 1920х1080  ◆ 4-х кратный зум  ◆ Дисплей 1,5 дюйма  ◆ 120 градусов – угол обзор  ◆ Датчик удара  ◆ Автоматическая запись при подаче питания  ◆ Циклическая запись  ◆ Датчик удара  ◆ Формат записи AVI  2 | |  |  | | --- | --- | | Спецификация | | | Сенсор | 5 Мп CMOS | | Угол обзора | 120° | | Кодек сжатия | MJPEG | | Разрешение видео | 1920\*1080\*25 к/с 1280\*720\*30к/с | | Формат записи | AVI | | Дисплей | 1.5 дюйма | | Интерфейс | HDMI, USB | | Поддержка карт памяти | Micro SD （ Max 32 Гб, 6-10 класс） | | ТВ формат | NTSC/PAL | | Порт | USB 2.0 | | Аккумулятор | 3.7В 300 мА/ч (встроенная） | | Рабочая температура и влажность | -20°~80°/0%~90% |   7 |
| **Описание кнопок:**  1. Микрофон  2. Слот для карты памяти Micro SD  3 Интерфейс HDMI  4 Интерфейс USB  5 Кнопка ВВЕРХ  6 Кнопка ВНИЗ  7 Кнопка ОК  8 Кнопка Вкл/Выкл  9 Кнопка MODE  10 Кнопка Меню  **Назначение кнопок.**  - Кнопка вкл / выкл : короткое нажатие для включения , долгое нажатие в течение 3 секунд - отключение.  - Кнопка ОК – нажмите для начала / остановки записи.  - Кнопки MODE - кнопка включения РЕЖИМА (фото, режим просмотра и режим видео)  - Кнопка Mеню –вход в меню для изменения настроек  - Кнопка ВВЕРХ – перемещение по меню  - ВНИЗ – Перемещение по меню    4 | **Пункты Меню**  Для входа в меню остановите запись (если она ведется) и нажмите кнопку Меню  \* **Разрешение** 1080FHD - 1920х1080, 1080P - 1440\*1080, 720P - 1280\*720  \* **Цикл записи**: выкл. /1/3/5 мин.  \* **Экспозиция** -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0  \* **Детектор движения**: Выкл. / вкл.  \* **Запись звука**: Выкл. / вкл.  \* **Штамп даты** Выкл. / вкл.  \* **Дата / время**: Установка даты и времени.  \* **Автоматическое выключение** выкл./ 1 /3 мин.  \* **Звук кнопок** : Выкл. / вкл.  \* **Язык**: выбор языка  \* **Тип TV**: PAL/NTSC  \* **Частота светового источника** 50HZ/60HZ  \* **G-SENSOR** Выкл. / вкл. (датчик удара)  \* **Формат:** карта SD (форматирование памяти)  \* **Настройка по умолчанию** - сброс настроек  \* Версия ПО  5 |