|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.техническая поддержкаЕдиная сервисная служба:Тел 8 (342) 212-92-05bestelectronics-service@mail.ru 8  | Руководство Пользователя http://static.wixstatic.com/media/df4c6b_a57c5e7850d144bda29bdc1b6b28bc17.png_srb_p_400_300_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srbАвтомобильный Видеорегистратор.Модель: **Best Electronics 430** |
|  **Режим воспроизведения**1. Включите устройство, нажмите кнопку Режим (Mode) два раза для перехода в режим воспроизведения. 2.С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужный файл. 3. Воспроизведение и остановка воспроизведения осуществляются с помощью кнопки OK. 4. Во время воспроизведения видеофайла:а ) нажатие на кнопку Вверх / Вниз позволяет увеличить / уменьшить громкость;б) нажмите Меню для входа в меню;в) нажмите кнопку Режим снова, для выхода из режима воспроизведения.**Режим съемного накопителя**1. Выключите устройство и подключите его к USB - порту компьютера. 2. На компьютере выберите « Mass Storage USB Device» , после чего в компьютере появится съемный накопитель . 3. Войдите на съемный диск и воспроизведите изображения или видео из него.  6 |  **Описание кнопок:**1234_1. USB разъем 9. Кнопка Вверх2. AV разъем 10. Кнопка Вниз3. GPS разъем (опция) 11. Кнопка REC/ОК4.Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 12. Кнопка MODE (Режим)5. Кнопка МЕНЮ. 13. HDMI6. Объектив 14. Reset7. Динамик 8. Слот для карты памяти 3 |
| **Подготовка устройства к работе.**1.Вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем/ Обратите внимание на необходимость соблюдения правильности направления установки карты .2.Пожалуйста, устанавливайте и вынимайте карту памяти только при выключенном устройстве.3.Установите устройство на ветровом стекле с помощью имеющегося кронштейна.4.Подключите устройство к бортовому питанию с помощью разъема USB и автомобильного зарядного устройства.5.Запустите двигатель автомобиля. Устройство автоматически включится и начнет запись.**Установка даты/времени.** Установите дату и время – нажмите кнопку Меню два раза, выберите пункт «Дата/время» нажмите кнопку ОК и установите кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ текущее время и дату и нажмите кнопку ОК**Комплект поставки:**Автомобильный видеорегистратор Best Electronics 430Автомобильное зарядное устройство Автомобильное крепление USB - кабель Руководство пользователя 2 | ***Характеристики***

|  |  |
| --- | --- |
| Чипсет | NTK 96650 |
| Сенсор | AR0330, 3.OM pixels |
| Угол обзора | 125° |
| Стандарты видео | MOV, H.264 Compression |
| Разрешение | 1920x1080@30fps, 3,6 ГБ/ч.1280x720@30fps, 2,4 ГБ/ч.1280x720@60fps, 3,4 ГБ/ч.848x480@60fps,2,8 ГБ/ч. |
| LCD-Экран | 2,7 дюйма |
| G-sensor  | Есть |
| Размеры | 112 x46x31 мм |
| Интерфейсы | USB2.0/HDMI |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Батарея | 400 мА • ч |
| Карти microSD | До 32 ГБ |

  7  |
| **Работа устройства****Автоматическая видеозапись**1.Запустите двигатель автомобиля. 2.Устройство автоматически включится и начнет запись, при подаче питания.3.Нажмите кнопку Вверх/Вниз для отключения или включения зума. 4.Нажмите кнопку Меню для защиты файла от перезаписи (на экране появиться значок «КЛЮЧ»).5.Выключите двигатель автомобиля.6.Устройство выполнит запись файла и автоматически выключится.**Ручная запись** После включения устройства кнопкой «ВКЛ» в режиме готовности, нажмите кнопку REC для начала видеосъемки. Нажмите на кнопку REC снова для прекращения видеозаписи. **Функция «ГОСНОМЕР» -** выберите пункт «Car plate» и установите Госномер Ваше автомобиля. Госномер будет отображаться на видео вместе с датой и временем. **4** |  **Режим обнаружения движения**1.Запустите двигатель автомобиля.2.Устройство автоматически включится и начнет запись. 3.Нажмите кнопку Меню для перехода в режим настройки, и найдите в настройках Датчик движения и включите его.4.Если устройство найдет движущийся предмет неподалеку от объектива, на экране появится и начнет медленно мигать значок записи, а устройство начнёт видеозапись. 5.После исчезновения, движущегося предмета устройство автоматически приостановит видеозапись.Примечание: не рекомендуется использовать данную функцию при использовании видеорегистратор в автомобиле. **Функция G-sensor**Если в режиме видеосъемки происходит серьезное столкновение, на экране появится значок « Ключ », а устройство осуществит сохранение текущего видеоролика. Это видео не будет удалено при новом цикле записи. **5** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |