|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководство Пользователя  Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  модель: **Best Electronics 515 HD** |
| • Извлеките и установите повторно карту памяти (только при выключенном устройстве).  • Извлеките и установите повторно аккумулятор (не забывайте, что при этом сбросятся показания даты и времени).  • Извлеките аккумулятор, подключите регистратор к адаптеру, дождитесь загрузки, отсоедините адаптер и установите аккумулятор на место.  • Отформатируйте карту памяти через меню регистратора,  • Извлеките и отформатируйте карту памяти через компьютер  • Перезагрузите устройство кнопкой RESET (если такая кнопка предусмотрена в устройстве)  Не получается сделать видео запись, фотографии и запись голоса.  • Измените разрешение, качество фотографий, частоту вспышки.  • Установите другую карту памяти большей емкости.  • Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во время установки должен быть слышен щелчок).  • Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы освободить место.  Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель.  • Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоединены к разъему видеорегистратора и разъему телевизора.  • Используйте только тот кабель HDMI, который поставляется вместе с прибором (если он поставляется в комплекте). | Внешний вид  C:\Users\1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image11.jpeg  1.Отверстие для крепления кронштейна  2. Кнопка вверх  3. Кнопка вниз  4. REC/ SNAP (запись/ снимок)  5. Кнопка меню  6. Кнопка Mode (режим)  7. Кнопка On/ Off (Включение)  8. ЖК-дисплей 2.8"  9. Индикатор работы устройства (синий), индикатор уровня заряда батареи (красный)  10. Микрофон  11. Камера 1  12. Камера 2  13. Слот для SD-карты/ отсек для литий-ионной батареи  14. Разъем 5.5-7V  15. HDMI-порт  16. USB-порт |
| Содержимое упаковки  Распакуйте коробку вашего устройства и проверьте содержимое. В комплекте содержится:  1) Видеорегистратор (само устройство). Его основные особенности: 2 камеры, слот для карты памяти, встроенный микрофон. Подробности на фотографиях ниже.  2) Холдер (держатель), для крепления устройства в автомобиле.  3) 12V/24V автомобильное зарядное устройство.  4) Литий-ионная батарея  5) Кабель USB  6) Инструкция по эксплуатации  7) HDMI-кабель (опция)\*  \* (Опция) - в зависимости от комплектации может не входить в комплект. | |  |  | | --- | --- | | Сенсор | 3 Мп Color CMOS | | Дисплей | 2.8" TFT LCD | | Угол обзора камеры | 120° | | Фотоснимки | 1280x480/2560x960 (2CH), 640x480/ 2048x1536 (1CH); JPEG | | Формат записи | AVI | | Разрешение записи | 1920x720p, 1280x640 (2CH), 640x480 (1CH) | | Видео кодек | Н.264/ MJPEG | | Угол поворота камеры | 270° | | Аудио | Встроенный микрофон и динамик | | Режим записи | Возможность записи 2 камерами одновременно | | Цикличная запись | Поддерживается | | Поддержка карт памяти | MicroSD до 32Гб | | Порт | USB 2.0/HDMI | | Питание | DC5V; перезаряжаемый аккумулятор или 12V/24V | | USB | Высокоскоростной USB 2. 0 | | Фиксация даты и времени | Есть, накладывается на видеоизображение | | Подсветка ЖК-дисплея | 15сек/ ЗО сек/ бО сек/ вкл. | | Габариты (мм) | 83x55x20 | | Условия работы | -10°С~60°С /10%-80% |   Спецификация |
| Аксессуары  1. Руководство пользователя  2. Держатель  3. USB-кабель  4. Литий-ионная батарея  5. АЗУ (с адаптером, преобразующим 12V/24V в 5.5-7V) Включение и зарядка устройства  А) Используйте литий-ионную батарею  После того как Вы установили устройство в автомобиле нажмите кнопку Power для того, чтобы включить устройство, и снов, нажмите ее для того, чтобы выключить прибор.  Зарядка устройства: подключите устройство с помощью кабеля USB или АЗУ. Во время зарядки индикатор станет красным, он перестанет мигать, когда зарядка будет завершена.  Б) Подключение с помощью А  Устройство автоматически начнет запись после того, как Вы заведете мотор, и выключится, сохранит последний файл, когда автомобиль остановится. Примечания: используйте разъем только мощностью 5 - 5.5 V.  Запись  Устройство перейдет в режим записи по умолчанию после переключения, индикатор работы устройства замигает, что означает, что идет запись. Записанный файл сохранится на SD-карту. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Record; или же запись прекратится, когда машина остановится; индикатор состояния работы устройства перестанет мигать | упаковки и тестирования совместимость карты никак не проверить, несовместимые карты попадаются у всех производителей, обычно это все подделки  Рекомендуем покупать SD-карты известных производителей и не менее 4 класса.  • На сенсоре камеры допускается наличие битых пикселей (появление белых точек на видео)  • Используйте адаптер питания с силой тока не более 1А, иначе регистратор будет безвозвратно поврежден.  • Не роняйте регистратор, это может привести к повреждению оптики (смещению элементов объектива) и сенсора. Одно из возможных последствий падения - "заторможенная" работа устройства, вызванная повреждением контактов.  Вопрос-Ответ:  В : Теряется ли запись при внезапном отключении питания?  О : Нет, так как у регистратора есть собственный аккумулятор.  В : Будет ли регистратор работать без аккумулятора, напрямую от адаптера?  О : Да, но настройки не будут сохраняться.  В : Заряжается ли аккумулятор во время работы устройства (записи)? О : Да, аккумулятор зарядится, если был разряжен.  **Устранение неисправностей:**  Если регистратор выдает ошибку о нехватке места, завис, либо просто работает  некорректно, то выполните одну из следующих процедур: |