|  |  |
| --- | --- |
| ИК подсветка.Для включения ИК подсветки в режиме ожидания, либо в режиме записи нажмите кратковременно кнопку (5) вкл/выкл.Для отключения ИК подсветки нажмите еще раз кнопку (5) вкл/выкл. | Руководство Пользователя Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **BestElectronics 810 FullHD** |
| нажмите кнопкуOK чтобы просмотреть выборный файл * **Меню**

Нажмите на колесико Меню (6), для входа в меню , Нажмите на колесико Меню (6) еще раз для входа во вторую вкладку меню* **Установка времени**

 Нажмите на колесико МЕНЮ (6) два раза для входа в режим установки даты, выберите пункт ДАТА/ВРЕМЯ путем перемещения колесика (6) «от себя» нажмите кнопку OK (5)для установки . Установите Дату и время, путем перемещения колесика (6) и нажатием кнопки ОК (5) **Подключение по USB** Соедините проводом USB регистратор к компьютеру. Появится два возможных варианта:1:USB-Disk – подключение регистратора к ПК как внешняя память2:PC-Camera – съемка в режиме реального времени | **Описание функции кнопок:**● кнопка меню (12) Кротковременно нажмите на колесико для входа в меню● кнопка вверх (12)Перемещайте колесико «от себя» для перемещения по меню вверх.● кнопка вниз (12)Перемещайте колесико «на себя» для перемещения по меню вниз ● интерфейс USB (11) Предназначен для соединения видеорегистратора с PC.● отверстие для монтажа крепления (9)● выходной интерфейс HDMI (14) выходной интерфейс HDMI, для соединения с устройством высокой чёткости (телевизором);* Кнопка вкл/выкл (5)

 Для включения/выключении регистратора удерживайте кнопку; кратковременное нажатие приведет к включению или выключению инфракрасных диодов; |
| ВведениеПеред использованием этого видеорегистратора, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию полностью, а затем сохраните ее должным образом. Надеемся, что этот продукт будет соответствовать вашим потребностям и прослужит Вам долгое время! Описание*背面副本*1.ИК диоды 2.Камера 3. Динамик 4. Кнопка ОК 5. Клавиша вкл/выкл. 6. MODE (режимы) / защита файлов от перезаписи 7. Микрофон 8.кнопка Reset 9. Место для крепления 10. AV-выход 11. USB выход 12. MENU/UP(вверх)/DOWN(вниз) 13. ИК приемник для пульта ДУ 14. HDMI слот 15. Слот для установки карты памяти  | Примечание: при некорректной работе достаньте и установите обратно батарею

|  |  |
| --- | --- |
| G-sensor | Встроенный |
| Размер экрана | 2.5LTPS |
| Объектив | 120 градусов  |
| Формат файла | AVI |
| Разрешение видео | 1920х1080 (25 к\с), 1440х1080 (30к/с), 1280х720 (30к/с), 848х480 (30к/с), 640х480 (30к/с), 320х240 (30к/с) |
| Кодек сжатия | M-JPEG, Audio: AAC |
| Датчик движения | Поддерживается |
| Матрица | 5 миллионов пикселей |
| Формат фотографии | JPEG |
| Карта памяти |  SD (максимальный объем 32GB) class6-10 |
| Видеовыход | AV  |
| Выход видео | HDMI |
| Формат  | PAL/NTSC |
| Частота  | 50HZ/60HZ |
| Батарея | Съемный аккумулятор 1020mAh |

 |
| ● функция защиты файлов от перезаписи (6) В процессе видеозаписи нажмите данную кнопку, для сохранения файлов и защиты их от перезаписи.* Кнопка выбора режима MODE (6)

 Нажатие данной кнопки переключает регистратор между режимами: фотографированием/видео/режим просмотра;* Кнопка подтверждения OK (4)

Кнопка предназначена для включения или отключения видеозаписи и фото,  В меню предназначена для подтверждения установок**Описание функции:*** функция сохранения файлов от перезаписи

 В процессе видеозаписи нажмите кнопку (6), для сохранения файла от перезаписи; в меню можно настроить автоматический датчик удара (G-сенсор) со значениями выкл/2g/4g/8g**Включение и выключение** | Нажмите один раз кнопку питания 电源 для включения, синий индикатор будет светиться при включении; ещё раз нажмите кнопку питания 电源 и удерживайте ее для выключения, в этот момент синяя индикаторная погаснет;Внимание: при низком заряде АКБ регистратор сообщит о низком напряжении и потом самостоятельно выключиться * Режим фото

Кротковременно нажмите кнопку M(6), для переключения в режим фото в левом верхнем углу экрана появится значок фотографирования; Кротковременно нажмите кнопку OK (4) чтобы сделать снимок. Режим просмотраКротковременно нажмите кнопку M (6), чтобы перейти в режим просмотра; переместите колесико (6) «от себя», «на себя» чтобы выбрать файл; |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |