**ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Подключение кабелей к видеорегистратору:**

1. Чтобы подключить камеру, возьмите соединительный кабель, идущий в комплекте, и подключите желтый и черный провода к вашей камере (белый провод отвечает за запись звука, подключите его отдельно к микрофону, запись звука ведется только на первом канале). Черным выходом с обратной стороны подключите соединительный кабель к AV входу (любому из четырёх) на видеорегистраторе.
2. Чтобы подключить монитор, возьмите соединительный кабель, идущий в комплекте, и подключите желтый и черный провода к вашему монитору. Черным выходом с обратной стороны подключите соединительный кабель к AV OUT разъему на видеорегистраторе.
3. Опционально: подключите 3G/4G антенну к разъему 3G/4G на видеорегистраторе (в зависимости от комплектации).
4. Опционально: подключите GPS модуль к разъему GPS на видеорегистраторе (в зависимости от комплектации).
5. Распиновка кабеля питания следующая: красный на аккумулятор автомобиля, желтый – к замку зажигания, черный – масса. Подключите черный выход с обратной стороны к DC 8-36V входу видеорегистратора.

**Как вставить SIM-карту и карту памяти:**

1. Возьмите ключ, который идет в комплекте, и обратной его стороной открутите два крепления на передней стороне видеорегистратора. После этого откройте ключом замок, расположенный справа, повернув ключ против часовой стрелки. (Также если вы откроете замок, запись видеорегистратора прекратится, запись возможна только при закрытом ключе).
2. Возьмитесь за ручку спереди видеорегистратора и тяните на себя, пока не снимете верхнюю крышку.
3. Теперь вы можете увидеть 2 разъема – слева под SD карту (карту памяти) и справа под SIM-карту. Вставьте карту памяти, чтобы записывать на неё видео, и SIM-карту, чтобы заработал 3G/4G модуль.
4. Также вы можете установить жесткий диск на ваш видеорегистратор (опционально). Обратите внимание, что подходит только SATA 2.5` (данный жесткий диск используется в ноутбуках). Для этого выкрутите 4 винта с нижней части и 2 винта со стороны разъема USB на крышке. После этого возьмите нижнюю часть крышки и к разъемам подсоедините жесткий диск. Прикрутите жесткий диск 4 винтами, идущими в комплекте, к муфтам. Вставьте его, соедините обе части крышки и обратно вкрутите 6 винтов.
5. После того, как вы вставили обе карты, закройте крышку обратно. Закрутите крепления и закройте замок поворотом ключа по часовой стрелке.

**Настройка видеорегистратора:**

1. **Настройка даты и времени.** Для того, чтобы настроить дату и время, зайдите в меню. Сделать это можно, нажав на кнопку «Login» на пульте. Перемещайтесь в меню при помощи кнопок «Вверх» и «Вниз». Переместитесь на вкладку «Sys Setup» и нажмите кнопку «Вправо». Далее переместитесь на кнопку «Time» и нажмите кнопку «ОК». Здесь вы можете настроить дату (Data) и время (Real Time). Используйте кнопки «Влево», «Вправо» для выбора настройки, кнопку «OK» для нажатия по выбранной настройке и кнопки с цифрами на пульте для ввода цифр в полях.
2. **Для подключения к серверу** нажмите на пульте «F2». Заполните следующие поля: Device number, Phone number, CenterIP, ServerIP. Введите данные, представленные обслуживающей организацией, их вы можете увидеть в приложении клиента (оно есть на диске, идущем в комплекте).
3. Теперь вы подключены к серверу. Обратите внимание, что на одном из 4-х экранов на вашем мониторе появилось изображение.
4. Подключите к компьютеру вашу SD-карту или жесткий диск. Откройте приложение MDVRPlayer, установленное с диска, идущего в комплекте. Нажмите кнопку «Выбор папки» и укажите расположение к вашему жесткому диску/SD-карте и нажмите на папку «Rec Dir». Нажмите «ОК». Затем выбрав дату в верхнем левом углу, отобразятся записанные файлы.
5. Для конвертирования файлов нажмите клавишу «AVI» на панели управления видео. В появившемся окне нажмите «выбрать звук», там будет отображены 4 канала, выберете канал с цифрой «1». Далее установите галочку напротив строчки: Файл конвертируется в формат МР4. Далее (опционально) укажите путь для сохранения видеороликов, нажав кнопку «изменить» (напротив настройки написано «выход»). Затем, для начала записи файлов, нажмите кнопку «старт».