|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководство Пользователя    Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  модель: **BestElectronics М1** |
| установите год и нажмите MODE (12) для перехода к настройке месяца. Таким же образом установите /число/час/минуты. Для выхода из меню нажмите кнопку (10)  - Авто выключение: Установите время автовыключения при бездействии  - Язык: Выбор языка меню.  - Частота: Частота сети (в России 50Гц).  - Форматирование: форматирование карты памяти  - Сброс настроек: сброс настроек на заводские  - Горит: Вкл/ Выкл ИК подсветки  - Отображение Даты/Времени  - Регулярные кадром: Подсветка экрана Выкл (постоянное включение подсветки) / 1мин./2мин/3мин –отключение подсветки по истечении времени  - Версия: Информация о версии ПО регистратора.  **Настройки в режиме “Фото”**  После включения регистратор переходит автоматически в режим  записи видео. Для остановки записи нажмите кнопку (10). Затем  нажмите кнопку “MODE” для переключения в режим “Фото”.  Кнопка (10) делает фото и записывает его на карту памяти.  Нажмите и удерживайте кнопку “Menu” (10). Пункты меню описаны ниже:  - Разрешение: Разрешение снимка  - Баланс белого: Баланс цвета (оттенок).  - ISO: Светочувствительность.  - Съемка. Режимы съемки  - Экспозиция: Поправка экспозиции. | **Конструкция регистратора и его органы управлении**    1.Крепеж  2. USB  3. Разъем питания 5В  4. Перезагрузка RESET  5. Дисплей  6.Индикатор зарядки  7.Индикатор работы  8. Вверх  9. Микрофон  10. Меню/Запись  11. Вкл/Выкл  12. Кнопка переключения режимов работы “MODE” |
| **Функциональные особенности**  Экран: 3,5” TFT LCD  Режимы работы: видеорегистратор/фотокамера  Матрица: 1/4” CMOS  Угол обзора: 120 градусов (с каждой камеры)  Угол поворота камер 180 градусов  Разрешение записи (пикс.):  1920x720, 20 к/с  1280x400, 30 к/с  Формат видео: AVI  Цикличность записи: Выкл (до заполнения карты памяти)/2/5/10-минутные фрагменты  Поддержка карт SD объемом до 32Гб  Отображение на видео времени и даты  Автоматическое включение записи при подаче питания  Питание от автомобильного зарядного устройства  Светодиодная подсветка (8 светодиода)  Интерфейсы USB2.0, HDMI | **Воспроизведение записанного видео и фото**  После включения регистратора нажмите кнопку (10) чтобы выключить запись. После этого нажмите кнопку “MODE” два раза, чтобы войти врежим воспроизведения фото и еще один раз для просмотра видео.  Для перелистывания записанных сюжетов используйте кнопки (8) и (13).  Для запуска воспроизведения выбранного видео сюжета нажмите  кнопку (10) два раза.  Нажмите и удерживайте кнопку “MENU” в режиме воспроизведения. Откроются два варианта действий:  - Удалить - удаление выбранного сюжета.  - Формат - форматирование карты памяти.  **Подключение регистратора к компьютеру**  Выключите регистратор и подключите его к USB-порту компьютера.  После включения выберите пункт НАКОПИТЕЛЬ  - Накоопитель: Режим доступа с компьютера к файлам на SD-карте.    **Переключение режимов съемки**  Для переключения между режимами съемки либо на одну, либо на обе камеры нажмите кнопку (11). |
| 13. Вниз  14. ИК диоды  15. Левая камера  16. Правая камера  17. Cлот для SD карты  18. HDMI порт  19. Динамик  **Использование регистратора**  **Включение/выключение регистратора**  **Включение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (11), регистратор  включится, загорится зеленый индикатор.  **Выключение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (11) Регистратор выключится, зеленый индикатор потухнет.  При разрядке аккумулятора до минимального уровня, регистратор  выключится автоматически.  **Зарядка аккумулятора регистратора**  Доступны два способа зарядки аккумулятора:  1) От USB-порта компьютера  2) От бортовой сети автомобиля  О процессе зарядки сообщает красный индикатор  **Использование карт памяти**  Используйте карты памяти SD 6-10 class. Аккуратно вставьте карту памяти в предназначенный для нее слот (17). Нажмите на карту. Если она не вставляется до конца, переверните и вставьте ее снова. Нажмите на карту, пока не почувствуете щелчок фиксирующий ее.  Для того, что бы изъять карту, нажмите на нее до появления  характерного щелчка. После этого извлеките карту из слота. | **Использование экрана**  **Примечание:** В случае необходимости, объективы камер можно повернуть на 180 градусов.  **Работа с регистратором**  1. Для переключения режимов работы (видеорегистратор/фотоаппарат/просмотр видеореоликов) регистратора используйте кнопку МОDE (12).  2. Кнопка вверх (8) включает оптический ZOOM (приближение), а кнопка вниз (13) возвращает в исходное состояние  3. Для входа в настройки регистратора нажмите и удерживайте кнопку MENU (10).  **Настройки в режиме “Видео”**  Пункты меню, для входа в режим MENU нажмите и удерживайте кнопку (10):  - Разрешение: Установите разрешение.  - Баланс белого  - Цикл записи: Длительность фрагментов видеозаписи при циклической записи. Выкл (до заполнения карты памяти)/2/5/10-минутные фрагменты  - Запись звука (Вкл/Выкл)  - Режим видео (съемка на обе камеры - режим видео А+В, Съемка на левую камеру – режим видео А, Съемка на правую камеру – режим видео В)  Нажмите и удерживайте кнопку MENU еще раз, указатель переключится на значок с «гаечным ключом». Это режим основных настроек регистратора.  Пункты настроек:  - Дата и время: Установка даты и времени Нажмите кнопку вниз (13) и выберите пункт ДАТА/ВРЕМЯ нажмите REC (10), кнопками (8), (13) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |