|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Примечание: при некорректной работе достаньте и установите обратно батарею

|  |  |
| --- | --- |
| G-sensor | Встроенный |
| Размер экрана | 2.7LTPS |
| Объектив | 120 градусов  |
| Формат файла | AVI |
| Разрешение видео | 1920х1080 (25 к\с), 1440х1080 (30к/с), 1280х720 (30к/с), 848х480 (30к/с), 640х480 (30к/с), 320х240 (30к/с) |
| Кодек сжатия | M-JPEG, Audio: AAC |
| Датчик движения | Поддерживается |
| Матрица | 5 миллионов пикселей |
| Формат фотографии | JPEG |
| Карта памяти | Micro SD (максимальный объем 32GB) |
| Видеовыход | AV  |
| Выход видео | HDMI |
| Формат  | PAL/NTSC |
| Частота  | 50HZ/60HZ |
| Батарея | Встроенная 600mAh |

 | Руководство ПользователяAYLTZ{{SERU8HL$%$2SZ]HK Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **BestElectronics 520** |
| Нажмите один раз кнопку питания 电源 для включения, синий индикатор будет светиться при включении; ещё раз нажмите кнопку питания 电源 для выключения, в этот момент синяя индикаторная погаснет;Внимание: при низком заряде АКБ регистратор сообщит о низком напряжении и потом самостоятельно выключиться * Режим фото

Кротковременно нажмите кнопку M, для переключения в режим фото в левом верхнем углу экрана появится значок фотографирования; Кротковременно нажмите кнопку OK чтобы сделать снимок. Режим просмотраКротковременно нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим просмотра;нажмите кнопку向上 чтобы выбрать файл; | 1) кнопка вверх 2) кнопка меню 3) кнопка вниз4) интерфейс USB 5) отверстие для монтажа крепления 6) интерфейс HDMI 7) выключатель питания 8) слот для карточки micro SD 9) кнопка защиты файлов от перезаписи 10) кнопка МODE 11) кнопка подтверждения OK**Описание функции кнопок:**● 1) кнопка вверхПеремещение по меню верх.● 2) кнопка менюКротковременно нажмите данную кнопку для входа в меню  |
| ВведениеПеред использованием этого видеорегистратора, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию полностью, а затем сохраните ее должным образом. Надеемся, что этот продукт будет соответствовать вашим потребностям и прослужит Вам долгое время! Описание**1** | нажмите кнопку 向下 чтобы выбирать файл нажмите кнопкуOK чтобы просмотреть выборный файл * Меню

Нажмите кнопку 菜单, для входа в меню * установление времени

 Нажмите кнопку 菜单 для входа в режим установки даты. кнопками 向上 向下 установите дату и время, нажмите кнопку OK для установки. **Подключение по USB** Соедините проводом USB регистратор к компьютеру. Появится два возможных варианта:1:USB-Disk – подключение регистратора к ПК как внешняя память2:PC-Camera – съемка в режиме реального времениДля зарядки аккумулятора (полный цикл зарядки 180 мин.)1: используйте автомобильное зарядное устройство2: используйте ПК-USB для зарядки |
| ● 3) кнопка внизПеремещение по меню вниз.4）интерфейс USB Предназначен для соединения видеорегистратора с PC.● 5) отверстие для монтажа крепления● 6) выходной интерфейс HDMI выходной интерфейс HDMI, для соединения с устройством высокой чёткости;* 7）Кнопка вкл/выкл

 Для включения/выключении регистратора удерживайте кнопку; кратковременное нажатие приведет к включению или выключению инфракрасных диодов;● 8) слот для карточки micro SD Слот для карты памяти* 9) функция защиты файлов от перезаписи

 В процессе видеозаписи нажмите данную кнопку, для сохранения файлов и защиты их от перезаписи. | * 10）Кнопка выбора режима

 Нажатие данной кнопки переключает регистратор между режимами: фотографированием/видео/режим просмотра;* 11）Кнопка подтверждения OK；

Кнопка предназначена для включения или отключения видеозаписи и фото,  В меню предназначена для подтверждения установок**Описание функции:*** функция сохранения файлов от перезаписи

 В процессе видеозаписи нажмите кнопку (9), для сохранения файла от перезаписи;**Включение и выключение** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |