|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Технические параметры:   |  |  | | --- | --- | | Объектив | Вращение объектива на 120 градусов | | Видео формат | MOV | | Карта памяти | Micro SD до 32 Гб, 6-10 class | | Язык | English, Русский, Japanese, German, French, Spanish, Italian, Portuguese, | | Частота | 50HZ/60HZ | | Интерфейс | USB2.0 |   • Матрица: CMOS  • Объектив: высокой четкости широкоугольный  • Разрешение: 1280 x 720  • Частота кадров: ≥ 30 кадров / сек  • Режим записи: MOV.  • G датчик: трехосный стереоскопический  • Память: карты micro SD до 32 Гб class 6-10  • Рабочее напряжение: 9 ~ 16V  • Рабочий ток: ≤ 200mA  • Ток (через 30 секунд после выключения): ≤ 15uA | Руководство Пользователя    Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  модель: **BestElectronics А8** |
| 5. Короткое нажатие M (Menu) войти в режим воспроизведения, нажмите кнопку REC, чтобы выбрать файл, кратковременное нажатие M (Menu) еще раз чтобы вернуться в режим съемки (запись начнется автоматически)  6. Для входа в меню настроек нажмите и удерживайте кнопку M (Menu), нажмите , чтобы выбрать режим меню / настройки системы меню, нажмите кнопку , чтобы выбрать подменю, нажмите кнопку, чтобы подтвердить и длительное нажатие M для выхода из меню.  7. При нажатии   в режиме записи видео в 3 раза производится цифровое увеличение;  8. Длительное нажатие  после запуска для переключения PAL / NTSC системы, по умолчанию установлена система PAL;  Меню функций  Режим записи видео  - Вариант разрешения --- 2 варианта: 720P/480P;  - Цикл записи: нет / 1 мин / 2 мин / 5 мин; | Особенности Видеорегистратора  Три индикатора: зеленый, красный, желтый, пожалуйста, обратитесь к таблице индикаторов состояния  - Поддержка карт памяти micro SD до 32 Гб 6-10 class.  - G-датчик (датчик удара), при срабатывании G-датчика видеорегистратор сохранит фрагмент 15 сек до момента удара и после. Файлы будут сохранены в каталоге EMG  - AV выход --- позволяет выводить видео на дисплей  - Встроенный литиевый аккумулятор используется для сохранения файла, когда нет внешних источников питания.  - Запись производится в MOV формате, кодек сжатия H.264  - Качество съемки HD: 1280 × 720, 30 кадров в секунду |
| Введение  Перед использованием этого видеорегистратора, пожалуйста, прочитайте данную инструкцию полностью и внимательно, а затем сохранить ее должным образом. Надеемся, что этот продукт будет соответствовать вашим потребностям и прослужит Вам долгое время!  Таблица индикаторов состояния   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Воспр.. зеленый | Видео запись красный | Аудио запись желтый | Функции | | |  | | | | Запись видео без звука | | Запись видео со звуком | | Пауза видео | | Сработал G - сенсор | | Воспроизведение видео | | Пауза воспроизведения | | Карта памяти неисправна | | - Аудио записи: вкл / выкл;  - Штамп даты и времени: вкл / выкл;  Настройки системы  - Дата / время --- настройка даты / времени (гггг.мм.дд). Нажмите  для входа, нажмите  , чтобы увеличивать и уменьшать числа и нажмите М, чтобы установить следующий параметр;  - Язык (Традиционный китайский / Упрощенный китайский / английский / русский / традиционный китайский / Упрощенный китайский / японский / немецкий / французский / испанский / итальянский / португальский / корейский);  - Частота освещения - 50Hz/60Hz;  - Форматирование micro SD-карты - Да / Отмена;  - Система сброс на заводские настройки (Да / Отмена);  -Текущая версия программного обеспечения.  Меню функций режимов воспроизведения  Удалить текущий файл - удалить / удалить все |
| - Запись видео, пауза;  М - клавиша меню / режим ключа;  - Клавиша назад  - Клавиша вперед  RESET - Сброс настроек  MIC-ON/OFF-переключатель микрофона ВКЛ/ВЫКЛ | Руководство по эксплуатации  1. При подаче питания Видеорегистратор автоматически включается, загорается красный индикатор и начинается запись. При изчезновении питания видеорегистратор сохранит файл и отключится.  2. Когда Micro SD карта неисправна или ее нет, горит желтый индикатор.  3. Когда переключатель MIC в положении ON, машина осуществляет звукозапись синхронно с видеозаписью, в этом случае горят красный и желтый индикаторы при положении переключателя MIC в положении OFF, осуществляется запись видео без звука.в этом случае желтый индикатор не горит;  4. В процессе записи видео, нажмите клавишу REC, зеленый индикатор горит (красный индикатор не горит), запись видео приостановлена, а затем нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить запись, зеленый индикатор не горит (красный индикатор горит). |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |