|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководство ПользователяАвтомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **BestElectronics М1** |
| установите год и нажмите MODE (12) для перехода к настройке месяца. Таким же образом установите /число/час/минуты. Для выхода из меню нажмите кнопку (10)- Авто выключение: Установите время автовыключения при бездействии- Язык: Выбор языка меню.- Частота: Частота сети (в России 50Гц).- Форматирование: форматирование карты памяти- Сброс настроек: сброс настроек на заводские- Горит: Вкл/ Выкл ИК подсветки- Отображение Даты/Времени- Регулярные кадром: Подсветка экрана Выкл (постоянное включение подсветки) / 1мин./2мин/3мин –отключение подсветки по истечении времени- Версия: Информация о версии ПО регистратора.**Настройки в режиме “Фото”**После включения регистратор переходит автоматически в режимзаписи видео. Для остановки записи нажмите кнопку (10). Затемнажмите кнопку “MODE” для переключения в режим “Фото”.Кнопка (10) делает фото и записывает его на карту памяти.Нажмите и удерживайте кнопку “Menu” (10). Пункты меню описаны ниже:- Разрешение: Разрешение снимка- Баланс белого: Баланс цвета (оттенок).- ISO: Светочувствительность.- Съемка. Режимы съемки- Экспозиция: Поправка экспозиции. |  **Конструкция регистратора и его органы управлении** 1.Крепеж2. USB3. Разъем питания 5В4. Перезагрузка RESET5. Дисплей6.Индикатор зарядки7.Индикатор работы8. Вверх9. Микрофон10. Меню/Запись11. Вкл/Выкл12. Кнопка переключения режимов работы “MODE” |
| **Функциональные особенности**Экран: 3,5” TFT LCDРежимы работы: видеорегистратор/фотокамераМатрица: 1/4” CMOS Угол обзора: 120 градусов (с каждой камеры)Угол поворота камер 180 градусовРазрешение записи (пикс.):1920x720, 20 к/с 1280x400, 30 к/сФормат видео: AVIЦикличность записи: Выкл (до заполнения карты памяти)/2/5/10-минутные фрагментыПоддержка карт SD объемом до 32ГбОтображение на видео времени и датыАвтоматическое включение записи при подаче питанияПитание от автомобильного зарядного устройства Светодиодная подсветка (8 светодиода)Интерфейсы USB2.0, HDMI | **Воспроизведение записанного видео и фото**После включения регистратора нажмите кнопку (10) чтобы выключить запись. После этого нажмите кнопку “MODE” два раза, чтобы войти врежим воспроизведения фото и еще один раз для просмотра видео.Для перелистывания записанных сюжетов используйте кнопки (8) и (13).Для запуска воспроизведения выбранного видео сюжета нажмитекнопку (10) два раза.Нажмите и удерживайте кнопку “MENU” в режиме воспроизведения. Откроются два варианта действий:- Удалить - удаление выбранного сюжета.- Формат - форматирование карты памяти.**Подключение регистратора к компьютеру**Выключите регистратор и подключите его к USB-порту компьютера.После включения выберите пункт НАКОПИТЕЛЬ- Накоопитель: Режим доступа с компьютера к файлам на SD-карте. **Переключение режимов съемки**Для переключения между режимами съемки либо на одну, либо на обе камеры нажмите кнопку (11). |
| 13. Вниз14. ИК диоды15. Левая камера16. Правая камера17. Cлот для SD карты18. HDMI порт19. Динамик**Использование регистратора****Включение/выключение регистратора****Включение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (11), регистраторвключится, загорится зеленый индикатор.**Выключение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (11) Регистратор выключится, зеленый индикатор потухнет.При разрядке аккумулятора до минимального уровня, регистраторвыключится автоматически.**Зарядка аккумулятора регистратора**Доступны два способа зарядки аккумулятора:1) От USB-порта компьютера2) От бортовой сети автомобиляО процессе зарядки сообщает красный индикатор**Использование карт памяти**Используйте карты памяти SD 6-10 class. Аккуратно вставьте карту памяти в предназначенный для нее слот (17). Нажмите на карту. Если она не вставляется до конца, переверните и вставьте ее снова. Нажмите на карту, пока не почувствуете щелчок фиксирующий ее.Для того, что бы изъять карту, нажмите на нее до появленияхарактерного щелчка. После этого извлеките карту из слота. | **Использование экрана****Примечание:** В случае необходимости, объективы камер можно повернуть на 180 градусов.**Работа с регистратором**1. Для переключения режимов работы (видеорегистратор/фотоаппарат/просмотр видеореоликов) регистратора используйте кнопку МОDE (12).2. Кнопка вверх (8) включает оптический ZOOM (приближение), а кнопка вниз (13) возвращает в исходное состояние3. Для входа в настройки регистратора нажмите и удерживайте кнопку MENU (10).**Настройки в режиме “Видео”**Пункты меню, для входа в режим MENU нажмите и удерживайте кнопку (10):- Разрешение: Установите разрешение.- Баланс белого- Цикл записи: Длительность фрагментов видеозаписи при циклической записи. Выкл (до заполнения карты памяти)/2/5/10-минутные фрагменты- Запись звука (Вкл/Выкл)- Режим видео (съемка на обе камеры - режим видео А+В, Съемка на левую камеру – режим видео А, Съемка на правую камеру – режим видео В)Нажмите и удерживайте кнопку MENU еще раз, указатель переключится на значок с «гаечным ключом». Это режим основных настроек регистратора. Пункты настроек:- Дата и время: Установка даты и времени Нажмите кнопку вниз (13) и выберите пункт ДАТА/ВРЕМЯ нажмите REC (10), кнопками (8), (13)  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |