|  |  |
| --- | --- |
| Комплект поставки:1. Видеорегистратор Best Electronics 125
2. Крепление на лобовое стекло
3. USB кабель
4. Автомобильное зарядное устройство
5. Руководство пользователя
6. Гарантийный талон

Примечание:В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой пра­во на внесение изменений как в ПО, так и внешний вид без предварительного уведомления.Прибор собран из современных и безопасных материалов. По оконча­нии срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. техническая поддержкаЕдиная сервисная служба:тел 8 (342) 212-92-05bestelectronics-service@mail .ru8 | Руководство ПользователяАвтомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **Best Electronics 125**1 |
| дополнительная информацияЗапись осуществляется циклично и разбивается на отдельные файлы. Когда память карты заполняется, запись начинается сначала, при этом автоматически стираются ранее сделанные за­писи, начиная с самой ранней Пауза между записями может составлять 1-2се-кунды (в это время запись не осуществляется) При использовании карт памяти class 10 данный эффект отсутствует.В связи с постоянным совершенствованием производителями конструкции и протоколов обмена данными карт памяти серии microSD с другими устрой­ствами, не гарантируется полная совместимость устройства со всеми картами памяти данного типа. Объем поддерживаемой карточки зависит от фирмы-изготовителя. Рекомендуется использовать карты памяти class 10.**Зарядка встроенного аккумулятора**Существует два способа, чтобы зарядить аккумулятор:1. используя автомобильное зарядное устройство АЗУ от прикуривателя в автомобиле.2. через usb кабель от персонального компьютера.Полный цикл заряда длиться ориентировочно 180 мин от АЗУПримечание: при некорректной работе видеорегистратора нажмите копку RESET для сброса настроек.6 | ◆ Удобный интерфейс◆ Поддержка карт памяти до 32Гб micro SD 10 класс◆ Выход HDMI◆ USB 2.0 порт**Общий вид устройства:**3 |
| Благодарим Вас за покупку автомобильного видеорегистратора Best Electronics 125Перед подключением, эксплуатацией и/или настройкой данного аппарата для обеспечения безопасности тщательно изучите настоящее руководство по экс­плуатации. Сохраняйте руководство по эксплуатации для использования в бу­дущем Внимание: Для подключения устройства используйте кабели и адаптеры идущие в комплекте.Особенности:◆ Макс. разрешение записи 1920х1080◆ 4-х кратный зум◆ Дисплей 1,5 дюйма◆ 120 градусов – угол обзор◆ Датчик удара ◆ Автоматическая запись при подаче питания◆ Циклическая запись◆ Датчик удара◆ Формат записи AVI2 |

|  |
| --- |
| Спецификация |
| Сенсор | 5 Мп CMOS |
| Угол обзора | 120° |
| Кодек сжатия | MJPEG |
| Разрешение видео | 1920\*1080\*25 к/с 1280\*720\*30к/с  |
| Формат записи | AVI |
| Дисплей | 1.5 дюйма  |
| Интерфейс | HDMI, USB  |
| Поддержка карт памяти | Micro SD （ Max 32 Гб, 6-10 класс） |
| ТВ формат | NTSC/PAL |
| Порт | USB 2.0 |
| Аккумулятор | 3.7В 300 мА/ч (встроенная） |
| Рабочая температура и влажность | -20°~80°/0%~90% |

7 |
| **Описание кнопок:**1. Микрофон2. Слот для карты памяти Micro SD3 Интерфейс HDMI4 Интерфейс USB5 Кнопка ВВЕРХ6 Кнопка ВНИЗ7 Кнопка ОК8 Кнопка Вкл/Выкл9 Кнопка MODE10 Кнопка Меню**Назначение кнопок.**- Кнопка вкл / выкл : короткое нажатие для включения , долгое нажатие в течение 3 секунд - отключение.- Кнопка ОК – нажмите для начала / остановки записи.- Кнопки MODE - кнопка включения РЕЖИМА (фото, режим просмотра и режим видео)- Кнопка Mеню –вход в меню для изменения настроек- Кнопка ВВЕРХ – перемещение по меню- ВНИЗ – Перемещение по меню 4 | **Пункты Меню**Для входа в меню остановите запись (если она ведется) и нажмите кнопку Меню\* **Разрешение** 1080FHD - 1920х1080, 1080P - 1440\*1080, 720P - 1280\*720 \* **Цикл записи**: выкл. /1/3/5 мин.\* **Экспозиция** -1/3 -2/3 -1.0 -4/3 - 5/3+0.0 +1/3 +2/3 +1.0 +4/3 +5/3 +2.0 -2.0\* **Детектор движения**: Выкл. / вкл.\* **Запись звука**: Выкл. / вкл. \* **Штамп даты** Выкл. / вкл. \* **Дата / время**: Установка даты и времени. \* **Автоматическое выключение** выкл./ 1 /3 мин.\* **Звук кнопок** : Выкл. / вкл. \* **Язык**: выбор языка \* **Тип TV**: PAL/NTSC\* **Частота светового источника** 50HZ/60HZ\* **G-SENSOR** Выкл. / вкл. (датчик удара) \* **Формат:** карта SD (форматирование памяти)\* **Настройка по умолчанию** - сброс настроек\* Версия ПО5 |