|  |  |
| --- | --- |
|  | Руководство ПользователяАвтомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОРмодель: **Best Electronics 515 HD** |
| • Извлеките и установите повторно карту памяти (только при выключенном устройстве).• Извлеките и установите повторно аккумулятор (не забывайте, что при этом сбросятся показания даты и времени).• Извлеките аккумулятор, подключите регистратор к адаптеру, дождитесь загрузки, отсоедините адаптер и установите аккумулятор на место.• Отформатируйте карту памяти через меню регистратора,• Извлеките и отформатируйте карту памяти через компьютер• Перезагрузите устройство кнопкой RESET (если такая кнопка предусмотрена в устройстве)Не получается сделать видео запись, фотографии и запись голоса.• Измените разрешение, качество фотографий, частоту вспышки.• Установите другую карту памяти большей емкости.• Убедитесь, что карта памяти установлена правильно (во время установки должен быть слышен щелчок).• Удалите ненужные файлы с карты памяти, чтобы освободить место.Не получается передать изображения на экран телевизора через HDMI кабель.• Убедитесь, что оба конца кабеля HDMI плотно подсоединены к разъему видеорегистратора и разъему телевизора.• Используйте только тот кабель HDMI, который поставляется вместе с прибором (если он поставляется в комплекте). | Внешний вид C:\Users\1\AppData\Local\Temp\FineReader10\media\image11.jpeg  1.Отверстие для крепления кронштейна2. Кнопка вверх3. Кнопка вниз4. REC/ SNAP (запись/ снимок)5. Кнопка меню6. Кнопка Mode (режим)7. Кнопка On/ Off (Включение)8. ЖК-дисплей 2.8"9. Индикатор работы устройства (синий), индикатор уровня заряда батареи (красный)10. Микрофон11. Камера 112. Камера 213. Слот для SD-карты/ отсек для литий-ионной батареи14. Разъем 5.5-7V15. HDMI-порт16. USB-порт |
| Содержимое упаковкиРаспакуйте коробку вашего устройства и проверьте содержимое. В комплекте содержится:1) Видеорегистратор (само устройство). Его основные особенности: 2 камеры, слот для карты памяти, встроенный микрофон. Подробности на фотографиях ниже.2) Холдер (держатель), для крепления устройства в автомобиле.3) 12V/24V автомобильное зарядное устройство.4) Литий-ионная батарея5) Кабель USB6) Инструкция по эксплуатации7) HDMI-кабель (опция)\*\* (Опция) - в зависимости от комплектации может не входить в комплект. |

|  |  |
| --- | --- |
| Сенсор | 3 Мп Color CMOS |
| Дисплей | 2.8" TFT LCD |
| Угол обзора камеры | 120° |
| Фотоснимки | 1280x480/2560x960 (2CH), 640x480/ 2048x1536 (1CH); JPEG |
| Формат записи | AVI |
| Разрешение записи | 1920x720p, 1280x640 (2CH), 640x480 (1CH) |
| Видео кодек | Н.264/ MJPEG |
| Угол поворота камеры | 270° |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик |
| Режим записи | Возможность записи 2 камерами одновременно |
| Цикличная запись | Поддерживается |
| Поддержка карт памяти | MicroSD до 32Гб |
| Порт | USB 2.0/HDMI |
| Питание | DC5V; перезаряжаемый аккумулятор или 12V/24V  |
| USB | Высокоскоростной USB 2. 0 |
| Фиксация даты и времени | Есть, накладывается на видеоизображение |
| Подсветка ЖК-дисплея | 15сек/ ЗО сек/ бО сек/ вкл. |
| Габариты (мм) | 83x55x20 |
| Условия работы  | -10°С~60°С /10%-80% |

Спецификация |
| Аксессуары1. Руководство пользователя2. Держатель3. USB-кабель4. Литий-ионная батарея5. АЗУ (с адаптером, преобразующим 12V/24V в 5.5-7V) Включение и зарядка устройстваА) Используйте литий-ионную батареюПосле того как Вы установили устройство в автомобиле нажмите кнопку Power для того, чтобы включить устройство, и снов, нажмите ее для того, чтобы выключить прибор.Зарядка устройства: подключите устройство с помощью кабеля USB или АЗУ. Во время зарядки индикатор станет красным, он перестанет мигать, когда зарядка будет завершена.Б) Подключение с помощью АУстройство автоматически начнет запись после того, как Вы заведете мотор, и выключится, сохранит последний файл, когда автомобиль остановится. Примечания: используйте разъем только мощностью 5 - 5.5 V.ЗаписьУстройство перейдет в режим записи по умолчанию после переключения, индикатор работы устройства замигает, что означает, что идет запись. Записанный файл сохранится на SD-карту. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Record; или же запись прекратится, когда машина остановится; индикатор состояния работы устройства перестанет мигать | упаковки и тестирования совместимость карты никак не проверить, несовместимые карты попадаются у всех производителей, обычно это все подделки Рекомендуем покупать SD-карты известных производителей и не менее 4 класса.• На сенсоре камеры допускается наличие битых пикселей (появление белых точек на видео)• Используйте адаптер питания с силой тока не более 1А, иначе регистратор будет безвозвратно поврежден.• Не роняйте регистратор, это может привести к повреждению оптики (смещению элементов объектива) и сенсора. Одно из возможных последствий падения - "заторможенная" работа устройства, вызванная повреждением контактов.Вопрос-Ответ:В : Теряется ли запись при внезапном отключении питания?О : Нет, так как у регистратора есть собственный аккумулятор.В : Будет ли регистратор работать без аккумулятора, напрямую от адаптера?О : Да, но настройки не будут сохраняться.В : Заряжается ли аккумулятор во время работы устройства (записи)? О : Да, аккумулятор зарядится, если был разряжен.**Устранение неисправностей:**Если регистратор выдает ошибку о нехватке места, завис, либо просто работаетнекорректно, то выполните одну из следующих процедур: |