|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристики   |  |  | | --- | --- | | Особенность | Поддержка выносной камеры | | G-sensor | Встроенный | | Дисплей | 2.5LTPS | | Угол обзора | Передняя линза： 120 градусов  Внешняя линза：120 градусов аналоговый выходной сигнал | | Формат файла | MOV | | Разрешение видео | Передняя линза 1280×720  Внешние линзы 720х490（Наибольший） | | Кодек сжатия | H.264, Audio: AAC | | Датчик движения | Поддерживается | | Матрица | 5 миллионов пикселей | | Карта памяти | Micro SD (максимальный объем 32GB class 6 -10) | | LED диоды | Есть | | Видеовход | AV | | Батарея | Встроенная 800mAh | | Руководство Пользователя  (QA][V9P~0MDO6FN_$O{8EF  Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР  модель: **BestElectronics 730** |
| Внимание: при низком заряде АКБ регистратор сообщит о низком напряжении и потом самостоятельно выключиться   * Режим фото. Кротковременно нажмите кнопку M, для переключения в режим фото в левом верхнем углу экрана появится значок фотографирования;. Кротковременно нажмите кнопку OK чтобы сделать снимок * Режим просмотра. Кротковременно нажмите кнопку M, чтобы перейти в режим просмотра; нажмите кнопку向上чтобы выбрать файл; нажмите кнопку 向下 чтобы выбирать файл нажмите кнопкуOK чтобы просмотреть выборный файл * Меню. Нажмите кнопку 菜单, для входа в меню * установление времени * Нажмите кнопку 菜单 для входа в режим установки даты. кнопками 向上 向下 установите дату и время, нажмите кнопку | **Описание функции кнопки:**   * 1）LED диоды. Подсветка позволяет использовать регистратор как фонарик. * 2）Объектив. Передняя линза высокой четкости; * 3）AV вход   Аналоговый видеовход – для подключения второй камеры   * 4）HDMI выход   HDMI выход для подключения к дисплею высокой четкости;   * 5）интерфейс USB   Предназначен для соединения видеорегистратора с PC.   * 6）Индикатор состояния   Индикатор, в режиме ожидания мигает   * 7）Кнопка выбора режима   Нажатие данной кнопки переключает регистратор между режимами: фотографированием/видео/режим просмотра;   * 8）функция защиты файлов от перезаписи * В процессе видеозаписи нажмите данную кнопку, для |
| Описание  **x2-8**  1）LED диоды 2）Объектив  3）AV вход 4）HDMI выход  5）USB интерфейс для передачи данных 6）Индикатор работы 7）Кнопка выбора режима 8) Кнопка защиты файлов 9）кнопка вкл/выкл. 10）ОК кнопка 11）индикатор заряда 12）Прокрутка вниз 13）Меню 14）Прокрутка вперед 15）Слот для карты памяти | OK для установки.  **Подключение по USB**  Соедините проводом USB регистратор к компьютеру. Появится два возможных варианта:  1:USB-Disk – подключение регистратора к ПК как внешняя память  2:PC-Camera – съемка в режиме реального времени  **Описание заряда батареи**  Два способа зарядки аккумулятора (полный цикл зарядки 180 минут)  1: используйте автомобильное зарядное устройство  2: используйте ПК-USB для зарядки |
| сохранения файлов и защиты их от перезаписи.   * 9）Кнопка вкл/выкл   Для включения/выключении регистратора удерживайте кнопку; кратковременное нажатие приведет к включению или выключению LED диодов;   * 10）Кнопка подтверждения OK；   Кнопка предназначена для включения или отключения видеозаписи и фото, в меню предназначена для подтверждения установок   * 11）Индикатор заряда. Если батарея полностью заряжена, индикатор автоматически выключается; * 12）Кнопка вниз. Перемещение вниз по меню * 13）Кнопка меню   Кратковременное нажатие данной кнопки для входа в меню   * 14）Кнопка вверх   В режиме ожидания, короткое нажатие этой клавиши приведет к переключению съемки на одну или обе камеры. | * 15）слот для карточки micro SD   **Описание особенной функции:**   * Поддержка AV входа видеосигнала   AV-IN порт предназначен для подключения второй выносной камеры.   * функция сохранения файлов от перезаписи   В процессе видеозаписи нажмите кнопку (8) , для сохранения файла от перезаписи;  **Описание режима фотографирования:**   * Включение и выключение. Нажмите один раз кнопку питания 电源 для включения, синий индикатор будет светиться при включении; ещё раз нажимите кнопку питания 电源 для выключения, в этот момент синяя индикатор погаснет |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |