|  |  |
| --- | --- |
| **Выносная камера.**  Видео с камер сохраняется в отдельных папках на карте памяти.  При видеозаписи с двух камер одновременно, изображение с выносной камеры отображается в правом верхнем углу. | Инструкция по эксплуатации автомобильного видеорегистратора  **Best Electronics 420**  2012 |
| **Меню.**  Для входа в меню нажмите (15). Для перемещения по меню настроек нажмите кнопку (15). Для перемещения по пунктам меню нажмите клавишы (8) или (9). Для выбора и установки настроек нажмите ОК (17).  **МП** – Установка разрешения VGA (640х480) либо 720Р (HD 1280х720)  **RT** – время записи: файлами по 1 /2 /5 мин. /Выкл. (одним файлом до заполнения карты памяти)  **Частота кадров** – 30/60 к/с  **Настройки:**   1. Баланс белого (Авто/солнечный/флуоресценция/ пасмурно/лампа накаливания) 2. Уровень экспозиции (-3/-2/-1/0/1/2/3) 3. Цвет (Нет/черно-белый/Негатив/Античный/Свет-синь) 4. Авто детектирование (Вкл/Выкл) – запись по датчику движения 5. Водяной знак (Вкл/Выкл) – наложение даты и времени на видео 6. Аудио (Вкл/Выкл) 7. Auto record (Вкл/Выкл) -авто запись при включении 8. Выбор языка 9. Частота (50/60 Гц) Для России установите значение 50 ГЦ 10. Виртуальный свет (Ручное управление/запись вспышки) | 1. Клавиша видео / вниз. 2. микрофон / вверх 3. индикатор включения (синий) 4. индикатор записи (синий) во время записи мигает 5. USB интерфейс 6. Слот для карты памяти 7. ИК сенсор для ДУ 8. Переключение режимов/ клавиша меню 9. Фото камера / режим просмотра 10. Кнопка защиты файла от перезаписи/ ОК 11. Разъем для подключения выносной камеры   **Клавиша Вкл/выкл (1) Имеет две функции:**   1. Функции включения/выключения: нажмите и удерживайте клавишу в течение 3 секунд, видеорегистратор включится и начнет запись REC индикатор (синий) будет мигать. Для остановки записи нажмите кнопку (8) индикатор REC (синий) перестанет мигать 2. Функция включения ночной подсветки. Кратковременно нажмите кнопку Вкл/выкл (1).   RESET (сброс): В случае некорректной работы видеорегистратора произведите сброс настроек. |
| **Предисловие**  Благодарим Вас за покупку видеорегистратора Best Electronics 420 с высоким разрешением.  Прочитайте данную инструкцию перед использованием полностью и сохраните ее для дальнейшего использования. Мы надеемся, что эта продукция удовлетворит ваши требованиям и долго вам прослужит!  **Внешний вид.**    后视图  正视图 右视图   1. Вкл/Выкл 2. Клавиша сброса настроек 3. AV видео выход 4. Дисплей 5. Логотип 6. Механизм вращения объектива 7. Индикатор зарядки (красный) | 1. Время выкл. (1/3/5 мин/Выкл) – Выключение при бездействии для экономии энергии 2. Основные тона (Вкл/Выкл) 3. G-sensor (46/47/64/67) – чувствительность датчика удара 4. Move det (высокий/средний/низкий) – уровень чувствительности детектора движения 5. Задержка записи (30сек/1/2/3мин) – задержка откл. Записи при отключении питания 6. Настройка даты 7. Форматирование – удаление всех данных с карты памяти 8. Default set – сброс на заводские настройки.   **Запись по датчику движения.**  Запись по датчику движения возможно включить в меню пункт «Авто детектирование», либо удерживать кнопку (17) в течении 3 сек.  **Функция защиты файлов от перезаписи**  Во время записи для защиты файлов от перезаписи нажмите кратковременно кнопку (17).  При подключении через кабель USB к ПК выберите один из пунктов   1. Диск – для подключения как флэш карта 2. Камера 3. Зарядка |
| При подключении к автомобильному прикуривателю видеорегистратор автоматически включится и начнется запись.  **Кнопка отключения звука имеет три функции:**  ① функция отключения записи звука: подключите автомобильное зарядное устройство к видеорегистратору автоматически начнется запись, для отключения звука нажмите кнопку (9) значок микрофона станет белым. Для возоновления записи со звуком нажмите кнопку (9) еще раз значок микрофона станет синим.  ② прокрутка видеороликов в режиме воспроизведения  Переворот экрана. Для переворота изображения с передней камеры нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку (8), для обратного переворота нажмите и удерживайте кнопку (9).  Клавиша меню (15) имеет четыре значения:  ① настройки камеры: в режиме видеорегистратора, нажмите клавишу меню (15), чтобы войти в меню настроек камеры. | ② настройки фотокамеры: для входа в фото режим нажмите кнопку (16) для настроек режима фото нажмите кнопку (15), чтобы войти в меню настроек фото камеры  ③ Настройки в режиме воспроизведения. Для входа в режим воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку (16) в течении 3 сек., для выбора видеоролика нажмите кнопки (8) или (9), для воспроизведения выбранного ролика нажмите кнопку (16). Для входа в меню настроек воспроизведения нажмите кнопку (15). Возвращение в режим видеорегистратора кнопка (16) удерживайте в теч. 3 сек.  Отключение подсветки. Удерживайте кнопку (15) в течении 3 сек.  **Установка даты и времени.**  Зайдите в меню, нажатием кнопки (15), перейдите в меню настроек (нажмите кнопку (15) три раза, перемещаясь по меню клавишами (8) и (9) выберите пункт «Настройка даты» и нажмите кнопку (17). Установите год клавишами (8) или (9) и перейдите к установке месяца кнопкой (14). Месяц, дата и время устанавливается подобным образом. |