|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.  техническая поддержка  Единая сервисная служба:  Тел 8 (342) 212-92-05  [bestelectronics-service@mail.ru](mailto:bestelectronics-service@mail.ru)  8 | Руководство Пользователя      http://static.wixstatic.com/media/df4c6b_a57c5e7850d144bda29bdc1b6b28bc17.png_srb_p_400_300_75_22_0.50_1.20_0.00_png_srb  Автомобильный Видеорегистратор.  Модель: **Best Electronics 430** |
| **Режим воспроизведения**  1. Включите устройство, нажмите кнопку Режим (Mode) два раза для перехода в режим воспроизведения.  2.С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужный файл.  3. Воспроизведение и остановка воспроизведения осуществляются с помощью кнопки OK.  4. Во время воспроизведения видеофайла:  а ) нажатие на кнопку Вверх / Вниз позволяет увеличить / уменьшить громкость;  б) нажмите Меню для входа в меню;  в) нажмите кнопку Режим снова, для выхода из режима воспроизведения.  **Режим съемного накопителя**  1. Выключите устройство и подключите его к USB - порту компьютера.  2. На компьютере выберите « Mass Storage USB Device» , после чего в компьютере появится съемный накопитель .  3. Войдите на съемный диск и воспроизведите изображения или видео из него.  6 | **Описание кнопок:**  1234_  1. USB разъем 9. Кнопка Вверх  2. AV разъем 10. Кнопка Вниз  3. GPS разъем (опция) 11. Кнопка REC/ОК  4.Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ 12. Кнопка MODE (Режим)  5. Кнопка МЕНЮ. 13. HDMI  6. Объектив 14. Reset  7. Динамик  8. Слот для карты памяти  3 |
| **Подготовка устройства к работе.**  1.Вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем/ Обратите внимание на необходимость соблюдения правильности направления установки карты .  2.Пожалуйста, устанавливайте и вынимайте карту памяти только при выключенном устройстве.  3.Установите устройство на ветровом стекле с помощью имеющегося кронштейна.  4.Подключите устройство к бортовому питанию с помощью разъема USB и автомобильного зарядного устройства.  5.Запустите двигатель автомобиля. Устройство автоматически включится и начнет запись.  **Установка даты/времени.** Установите дату и время – нажмите кнопку Меню два раза, выберите пункт «Дата/время» нажмите кнопку ОК и установите кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ текущее время и дату и нажмите кнопку ОК  **Комплект поставки:** Автомобильный видеорегистратор Best Electronics 430  Автомобильное зарядное устройство  Автомобильное крепление  USB - кабель  Руководство пользователя 2 | ***Характеристики***   |  |  | | --- | --- | | Чипсет | NTK 96650 | | Сенсор | AR0330, 3.OM pixels | | Угол обзора | 125° | | Стандарты видео | MOV, H.264 Compression | | Разрешение | 1920x1080@30fps, 3,6 ГБ/ч.  1280x720@30fps, 2,4 ГБ/ч.  1280x720@60fps, 3,4 ГБ/ч.  848x480@60fps,2,8 ГБ/ч. | | LCD-Экран | 2,7 дюйма | | G-sensor | Есть | | Размеры | 112 x46x31 мм | | Интерфейсы | USB2.0/HDMI | | Аудио | Встроенный микрофон | | Батарея | 400 мА • ч | | Карти microSD | До 32 ГБ |     7 |
| **Работа устройства**  **Автоматическая видеозапись**  1.Запустите двигатель автомобиля.  2.Устройство автоматически включится и начнет запись, при подаче питания.  3.Нажмите кнопку Вверх/Вниз для отключения или включения зума.  4.Нажмите кнопку Меню для защиты файла от перезаписи (на экране появиться значок «КЛЮЧ»).  5.Выключите двигатель автомобиля.  6.Устройство выполнит запись файла и автоматически выключится.  **Ручная запись**  После включения устройства кнопкой «ВКЛ» в режиме готовности, нажмите кнопку REC для начала видеосъемки. Нажмите на кнопку REC снова для прекращения видеозаписи.  **Функция «ГОСНОМЕР» -** выберите пункт «Car plate» и установите Госномер Ваше автомобиля. Госномер будет отображаться на видео вместе с датой и временем.    **4** | **Режим обнаружения движения**  1.Запустите двигатель автомобиля.  2.Устройство автоматически включится и начнет запись.  3.Нажмите кнопку Меню для перехода в режим настройки, и найдите в настройках Датчик движения и включите его.  4.Если устройство найдет движущийся предмет неподалеку от объектива, на экране появится и начнет медленно мигать значок записи, а устройство начнёт видеозапись.  5.После исчезновения, движущегося предмета устройство автоматически приостановит видеозапись.  Примечание: не рекомендуется использовать данную функцию при использовании видеорегистратор в автомобиле.  **Функция G-sensor**  Если в режиме видеосъемки происходит серьезное столкновение, на экране появится значок « Ключ », а устройство осуществит сохранение текущего видеоролика. Это видео не будет удалено при новом цикле записи.  **5** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |