|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.  техническая поддержка  Единая сервисная служба:  тел 8 (342) 212-92-05  [bestelectronics-service@mail.ru](mailto:bestelectronics-service@mail.ru) | Руководство Пользователя    http://cc.lnwfile.com/1mnqbe.jpg  Автомобильный Видеорегистратор  Модель: **Best Electronics 535** |
| **Инструкция по эксплуатации:  1.Подключение:**  \*Подключается к 12V/24V автомобильному зарядному устройству:  \*Используется в качестве устройства записи, соедините устройство с автомобильным зарядным устройством. **Примечание:**используйте стандартное автомобильное зарядное устройство для источника питания, или устройство может быть повреждено.  **2.Карта памяти:**  \*Вставьте высокоскоростную micro SD-карту (объёмом до 32Гб. Class 6-10) памяти в специальный разъём.  \*Используйте специальную micro SD-карту памяти, скорость записи более (6).  \*Отформатируйте micro SD карту на устройстве при первом использовании. **3.Вкл/Выкл и автоматическое отключение:**  \*Нажмите клавишу питания в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить устройство..  \* Для сохранения заряда батареи, настройте автоматическое отключение аппарата в настройках меню.  5 | \*25/30 кадров в секунду при записи видео. \*Оборудован специальным подвижным держателем.  \*Включается и начинает записывать автоматически, когда в автомобиле включается зажигание.  \*Можно зарядить через USB.  \*Максимальный объём карты памяти 32 ГБ class 6-10.  \*Функция фото.  \*Режим просмотра записанного видео.  \*Отображение Даты и Времени на видео.  **Комплектация.**  \*Видеорегистратор Best Electronics 535 – 1 шт.  \*Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.  \*Крепление - 1 шт.  \*Руководство пользования – 1 шт.  2 |
| **Предисловие**  Благодарим Вас за покупку Видеорегистратора Best Electronics 535 с высоким разрешением.  Прочитайте данную инструкцию перед использованием полностью и сохраните ее для дальнейшего использования.  **Особенности**  Автомобильный Видеорегистратор Best Electronics 535  \*Угол обзора: 120 градусов, широкоугольный объектив.  \*1920х1080p Full HD разрешение высокой четкости. \*4-x цифровой зум, c диапазоном от 12 см до бесконечности.  \*2.7-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.  \*ИК-Съёмка ночью.  \*Поддержка HDMI видео высокого качества передачи.  \*Циклическая запись.  \*Защита файлов от перезаписи.  1 | **4.Меню:** \*Войдите в меню регистратора нажатием кнопки MENU.  \*Видеозапись: кнопка REC/OK используется для начала/завершения записи.  \*Режим Фото: Выберите режим фото с помощью кнопки MODE нажмите клавишу «REC», чтобы сфотографировать.  \*Установка даты/Времени: войдите в MENU, нажмите клавишу MENU и выберите пункт настройки даты/время. **5. Режим видео.**  \* Нажмите кнопку «REC», чтобы запустить видеозапись, и затем нажать кнопку «REC», чтобы остановить видеозапись.  \*Подсветка ИК: Включите подсветку одним нажатием на клавишу «OFF».  \* Цифровой зум : Сфокусируйтесь на объекте, нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ.    6 |
| **Описание кнопок:**     1. Объектив 9 ИК - Диоды 2. Запись 10 Динамик 3. Слот под SD Карту памяти 11. Микрофон 4. Вкл/Выкл 12. AV Выход. 5. МЕНЮ 13. HDMI разъём 6. Вверх/Вперёд 14. Кнопка «Reset» 7. Вниз/Назад 15. USB разъём. 8. Выбор режима/Кнопка блокировки     3 | **Функции клавиш:**  \*Кнопка MODE(Режим): Переключает режим Видео/Видео файлы. Одно короткое нажатие включение Видео, дважды коротким нажатием включает обзор отснятых файлов.  \*Кнопка Вверх: В режиме просмотра эта кнопка используется для выбора предыдущего файла. В режиме воспроизведении видео, эта кнопка используется для перемотки назад, защита файла от перезаписи – во время записи.  \*Кнопка назад: В режиме просмотра эта кнопка используется для выбора следующего файла. В режиме при воспроизведении видео, эта кнопка используется для перемотки вперед.  \*Кнопка Включения: При включенном аппарате одно кроткое нажатие включает ИК - Диоды.  \*Кнопка «Записи» / «Ok»: В режиме съемки эта кнопка используется для начала/завершения записи. В режиме просмотра для проигрывания/приостановки видеофайла. В меню данная кнопка используется для подтверждения выбранного пункта.    4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |