|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.техническая поддержкаЕдиная сервисная служба:тел 8 (342) 212-92-05bestelectronics-service@mail.ru | Руководство Пользователя http://cc.lnwfile.com/1mnqbe.jpgАвтомобильный ВидеорегистраторМодель: **Best Electronics 535** |
| **Инструкция по эксплуатации:1.Подключение:**\*Подключается к 12V/24V автомобильному зарядному устройству:\*Используется в качестве устройства записи, соедините устройство с автомобильным зарядным устройством.**Примечание:**используйте стандартное автомобильное зарядное устройство для источника питания, или устройство может быть повреждено.**2.Карта памяти:**\*Вставьте высокоскоростную micro SD-карту (объёмом до 32Гб. Class 6-10) памяти в специальный разъём. \*Используйте специальную micro SD-карту памяти, скорость записи более (6).\*Отформатируйте micro SD карту на устройстве при первом использовании.**3.Вкл/Выкл и автоматическое отключение:**\*Нажмите клавишу питания в течение 1 секунды, чтобы включить/выключить устройство..\* Для сохранения заряда батареи, настройте автоматическое отключение аппарата в настройках меню. 5 |  \*25/30 кадров в секунду при записи видео.\*Оборудован специальным подвижным держателем.\*Включается и начинает записывать автоматически, когда в автомобиле включается зажигание.\*Можно зарядить через USB.\*Максимальный объём карты памяти 32 ГБ class 6-10.\*Функция фото.\*Режим просмотра записанного видео.\*Отображение Даты и Времени на видео.**Комплектация.**\*Видеорегистратор Best Electronics 535 – 1 шт.\*Автомобильное зарядное устройство – 1 шт.\*Крепление - 1 шт.\*Руководство пользования – 1 шт. 2 |
| **Предисловие** Благодарим Вас за покупку Видеорегистратора Best Electronics 535 с высоким разрешением. Прочитайте данную инструкцию перед использованием полностью и сохраните ее для дальнейшего использования. **Особенности**Автомобильный Видеорегистратор Best Electronics 535\*Угол обзора: 120 градусов, широкоугольный объектив.\*1920х1080p Full HD разрешение высокой четкости.\*4-x цифровой зум, c диапазоном от 12 см до бесконечности.\*2.7-дюймовый жидкокристаллический дисплей высокого разрешения.\*ИК-Съёмка ночью.\*Поддержка HDMI видео высокого качества передачи. \*Циклическая запись.\*Защита файлов от перезаписи. 1 | **4.Меню:**\*Войдите в меню регистратора нажатием кнопки MENU.\*Видеозапись: кнопка REC/OK используется для начала/завершения записи.\*Режим Фото: Выберите режим фото с помощью кнопки MODE нажмите клавишу «REC», чтобы сфотографировать.\*Установка даты/Времени: войдите в MENU, нажмите клавишу MENU и выберите пункт настройки даты/время.**5. Режим видео.**\* Нажмите кнопку «REC», чтобы запустить видеозапись, и затем нажать кнопку «REC», чтобы остановить видеозапись.\*Подсветка ИК: Включите подсветку одним нажатием на клавишу «OFF».\* Цифровой зум : Сфокусируйтесь на объекте, нажмите кнопку ВВЕРХ и ВНИЗ.  6 |
| **Описание кнопок:**1. Объектив 9 ИК - Диоды
2. Запись 10 Динамик
3. Слот под SD Карту памяти 11. Микрофон
4. Вкл/Выкл 12. AV Выход.
5. МЕНЮ 13. HDMI разъём
6. Вверх/Вперёд 14. Кнопка «Reset»
7. Вниз/Назад 15. USB разъём.
8. Выбор режима/Кнопка блокировки

  3 | **Функции клавиш:**\*Кнопка MODE(Режим): Переключает режим Видео/Видео файлы. Одно короткое нажатие включение Видео, дважды коротким нажатием включает обзор отснятых файлов.\*Кнопка Вверх: В режиме просмотра эта кнопка используется для выбора предыдущего файла. В режиме воспроизведении видео, эта кнопка используется для перемотки назад, защита файла от перезаписи – во время записи.\*Кнопка назад: В режиме просмотра эта кнопка используется для выбора следующего файла. В режиме при воспроизведении видео, эта кнопка используется для перемотки вперед.\*Кнопка Включения: При включенном аппарате одно кроткое нажатие включает ИК - Диоды. \*Кнопка «Записи» / «Ok»: В режиме съемки эта кнопка используется для начала/завершения записи. В режиме просмотра для проигрывания/приостановки видеофайла. В меню данная кнопка используется для подтверждения выбранного пункта.  4 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |