|  |  |
| --- | --- |
| Примечание:В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой пра­во на внесение изменений без предварительного уведомления.Прибор собран из современных и безопасных материалов. По оконча­нии срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. Изготовитель Best Electronics LTD, адрес производства: 5/F Block 3, Penghua Industry Park, East Heping Rd, Longhua town, Bao\`an, Shenzhen, Guangdong, China. Китай | Руководство Пользователя**OYKG_%(1Y%C_P8@{P}4G))K**Автомобильный ВИДЕОРЕГИСТРАТОР**Best Electronics М2** |
| установите год и нажмите REC для перехода к настройке месяца. Таким же образом установите /число/час/минуты. Для выхода из меню нажмите кнопку Меню- Авто выключение: Установите время автовыключения при бездействии- Язык: Выбор языка меню.- Частота: Частота сети (в России 50Гц).- Форматирование: форматирование карты памяти- Сброс настроек: сброс настроек на заводские- Горит: Вкл/ Выкл ИК подсветки- Отображение Даты/Времени- Light Set – включение /выключение ИК подсветки- Регулярные кадром: Подсветка экрана Выкл (постоянное включение подсветки) / 1мин./2мин/3мин –отключение подсветки по истечении времени- Версия: Информация о версии ПО регистратора.**Настройки в режиме “Фото”**После включения регистратор переходит автоматически в режимзаписи видео. Для остановки записи нажмите кнопку ОК. Затемнажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ (кратковременно) для переключения в режим “Фото”.Кнопка REC делает фото и записывает его на карту памяти.Нажмите кнопку “Menu” . Примечание:В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой пра­во на внесение изменений без предварительного уведомления. |  **Конструкция регистратора и его органы управления** 1.2.7 дюйма дисплей 2 Вкл/Выкл 3.Reset (перезагрузка) 4.Меню 5. Вверх 6.Вниз 7. ОК, старт, стоп 8.Объектив 9.Микрофон 10.Крепеж11.AV выход12.USB порт13.Слот для карты памяти |
| **Функциональные особенности**Экран: 2,7” TFT LCDРежимы работы: видеорегистратор/фотокамераМатрица: 1/4” CMOS  Поворотная камераРазрешение записи (пикс):1920x1080, 25к/с 1280x720, 30 к/сФормат видео: AVIЦикличность записи: Выкл (до заполнения карты памяти)/1/3/5-минутные фрагментыПоддержка карт micro SD объемом до 32ГбОтображение на видео времени и датыАвтоматическое включение записи при подаче питанияПитание от автомобильного зарядного устройства Светодиодная подсветка (8 светодиода)Интерфейсы USB2.0, AV выход | **Воспроизведение записанного видео и фото**После включения регистратора нажмите кнопку (7) чтобы выключить запись. После этого нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ два раза, чтобы войти в режим воспроизведения фото и еще один раз для просмотра видео.Для перелистывания записанных сюжетов используйте кнопки (5) и (6).Для запуска воспроизведения выбранного видео сюжета нажмитекнопку (7).Нажмите и удерживайте кнопку “MENU” в режиме воспроизведения. Откроются два варианта действий:- Удалить - удаление выбранного сюжета.- Защищ. – защитить от перезаписи**Подключение регистратора к компьютеру**Выключите регистратор и подключите его к USB-порту компьютера.После включения выберите пункт НАКОПИТЕЛЬ- Накоопитель: Режим доступа с компьютера к файлам на SD-карте.  |
| **Использование регистратора****Включение/выключение регистратора****Включение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (2), регистраторвключится, загорится зеленый индикатор.**Выключение:** Нажмите и отпустите кнопку питания (2) Регистратор выключится, зеленый индикатор потухнет.При разрядке аккумулятора до минимального уровня, регистраторвыключится автоматически.**Зарядка аккумулятора регистратора**Доступны два способа зарядки аккумулятора:1) От USB-порта компьютера 2) От бортовой сети автомобиляО процессе зарядки сообщает красный индикатор**Использование карт памяти**Используйте карты памяти micro SD 6-10 class. Аккуратно вставьте карту памяти в предназначенный для нее слот (13). Нажмите на карту. Если она не вставляется до конца, переверните и вставьте ее снова. Нажмите на карту, пока не почувствуете щелчок фиксирующий ее.Для того, что бы изъять карту, нажмите на нее до появленияхарактерного щелчка. После этого извлеките карту из слота. | **Использование экрана****Примечание:** В случае необходимости, объективы камер можно повернуть на 20 градусов**Работа с регистратором**1. Для переключения режимов работы (видеорегистратор/фотоаппарат/просмотр видеореоликов) регистратора используйте кнопку Вкл/Выкл (2).2. Для входа в настройки регистратора нажмите MENU .**Настройки в режиме “Видео”**Пункты меню, для входа в режим MENU нажмите и удерживайте кнопку (4):- Разрешение: Установите разрешение.- Цикл записи: Длительность фрагментов видеозаписи при циклической записи. Выкл (до заполнения карты памяти)/1/3/5-минутные фрагменты- Баланс белого- детектор движения- Запись звука (Вкл/Выкл)- Датчик движенияНажмите и удерживайте кнопку MENU еще раз, указатель переключится на значок с «гаечным ключом». Это режим основных настроек регистратора. Пункты настроек:- Дата и время: Установка даты и времени Нажмите кнопку вниз и выберите пункт ДАТА/ВРЕМЯ нажмите REC, кнопками (5), (6)  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |