|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.  Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.  техническая поддержка  Единая сервисная служба:  Тел 8 (342) 212-92-05  [bestelectronics-service@mail.ru](mailto:bestelectronics-service@mail.ru)  8 | Руководство Пользователя      Автомобильный Видеорегистратор  Модель: **Best Electronics 860** |
| **Режим воспроизведения**  1. Включите устройство нажмите кнопку Режим (Mode) для перехода в режим воспроизведения .  2. С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужный файл .  3. Воспроизведение и остановка воспроизведения осуществляются с помощью кнопки OK.  4. Во время воспроизведения видеофайла :  а ) нажатие на кнопку Вверх / Вниз позволяет увеличить / уменьшить громкость ;  б) нажмите Меню для входа в меню;  в) нажмите кнопку Режим снова, для выхода из режима воспроизведения.  **Режим съемного накопителя**  1. Выключите устройство и подключите его к USB - порту компьютера .  2. На компьютере выберите « Mass Storage USB Device» , после чего в компьютере появится съемный накопитель .  3. Войдите на съемный диск и воспроизведите изображения или видео из него.  6 | **Внешний вид и описание назначения кнопок.**  1. Слот для карты памяти 9. Кнопка MODE  2. Кнопка Верх 10. Защиты видео  3. Кнопка Меню 11. Кнопка Вкл/Выкл  4. Кнопка Вниз 12. Кнопка RESET  5. USB разъем 13. Микрофон  6. Держатель крепления. 14. Динамик  7. HDMI разъем 15. Объектив  8. Кнопка ОК 16. Дисплей  **Описание кнопок:**  \*Слот для карты памяти. Используйте карты памяти micro SD до 32 Гб 6-10 класса скорости.  \* Кнопка Вкл/Выкл: удерживайте для вкл/выкл питания.  \* Кнопка Меню. Кратковременное нажатие служит для входа в меню и изменения настроек  3 |
| **Подготовка устройства к работе.**  1.Вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем, обратите внимание на необходимость соблюдения правильности направления установки карты.  2.Пожалуйста, устанавливайте и вынимайте карту памяти только при выключенном устройстве.  3.Установите устройство на ветровом стекле с помощью имеющегося кронштейна.  4.Подключите устройство к бортовому питанию с помощью разъема USB и автомобильного зарядного устройства.  5.Запустите двигатель автомобиля. Устройство автоматически включится и начнет запись.  **Установка даты/времени.** Установите дату и время – нажмите кнопку Меню два раза, выберите пункт «Дата/время» нажмите кнопку ОК и установите кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ текущее время и дату и нажмите кнопку ОК  **Комплект поставки:** Автомобильный видеорегистратор Best Electronics 460  Автомобильное зарядное устройство  Автомобильное крепление  USB - кабель  Руководство пользователя  2 | ***Характеристики***   |  |  | | --- | --- | | Чипсет | NTK 96650 | | Матрица | CMOS | | Угол обзора | 140° | | Стандарты видео | MOV, H.264 Кодек сжатия | | Разрешение | 1920x1080, 30 к/с  1280x720, 60 к/с | | LCD-Экран | 3 дюйма | | G-sensor | Есть | | Частота | 50/60 HZ | | Интерфейсы | USB 2.0/HDMI | | Аудио | Встроенный микрофон | | Батарея | 330 мА • ч | | Карты micro SD | До 32 ГБ (6-10 класс) | | Детектор движения | Есть | | Формат фото | JPEG | | Видео формат | PAL/NTSC |       7 |
| \* Кнопка MODE. Выбор режима работы регистратора: видеорегистратор/фото/ просмотр видео.  \* Кнопка ОК. Начало/ остановка записи, подтверждение параметров в меню.  **Работа устройства Автоматическая видеозапись**  1.Запустите двигатель автомобиля.  2.Устройство автоматически включится и начнет запись, при подаче питания.  3.Нажмите кнопку Вверх/Вниз для отключения или включения зума.  4.Нажмите кнопку МODE для защиты файла от перезаписи (на экране появиться значок «КЛЮЧ»).  5.Выключите двигатель автомобиля.  6.Устройство выполнит запись файла и автоматически выключится.  **Ручная запись**  После включения устройства кнопкой «ВКЛ» в режиме готовности, нажмите кнопку ОК для начала видеосъемки. Нажмите на кнопку ОК снова для прекращения видеозаписи.  **Функция «ГОСНОМЕР» -** выберите пункт «Номерной  знак» и установите Госномер Ваше автомобиля.  4 | Госномер будет отображаться на видео вместе с датой и временем.  **Режим обнаружения движения**  1.Запустите двигатель автомобиля.  2.Устройство автоматически включится и начнет запись.  3.Нажмите кнопку Меню для перехода в режим настройки, и найдите в настройках Датчик движения и включите его.  4.Если устройство найдет движущийся предмет неподалеку от объектива , на экране появится и начнет медленно мигать значок , а устройство начнёт видеозапись .  5.После исчезновения, движущегося предмета устройство автоматически приостановит видеозапись.  **Примечание**: не рекомендуется использовать данную функцию при использовании видеорегистратор в автомобиле.  **Функция G-sensor**  Если в режиме видеосъемки происходит серьезное столкновение , на экране появится значок « Замок » , а устройство осуществит сохранение текущего видео . Это видео не будет удалено при новом цикле записи.  5 |