|  |  |
| --- | --- |
| В соответствии с проводимой политикой постоянного усовершенствования технических характеристик и дизайна, производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.Прибор собран из современных и безопасных материалов. По окончании срока службы, во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью потребителя, его имуществу или окружающей среде, прибор должен быть утилизирован отдельно от бытовых отходов в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.техническая поддержкаЕдиная сервисная служба:Тел 8 (342) 212-92-05bestelectronics-service@mail.ru 8  | Руководство Пользователя Автомобильный ВидеорегистраторМодель: **Best Electronics 860** |
|  **Режим воспроизведения**1. Включите устройство нажмите кнопку Режим (Mode) для перехода в режим воспроизведения . 2. С помощью кнопок Вверх / Вниз выберите нужный файл . 3. Воспроизведение и остановка воспроизведения осуществляются с помощью кнопки OK. 4. Во время воспроизведения видеофайла :а ) нажатие на кнопку Вверх / Вниз позволяет увеличить / уменьшить громкость ;б) нажмите Меню для входа в меню;в) нажмите кнопку Режим снова, для выхода из режима воспроизведения.**Режим съемного накопителя**1. Выключите устройство и подключите его к USB - порту компьютера . 2. На компьютере выберите « Mass Storage USB Device» , после чего в компьютере появится съемный накопитель . 3. Войдите на съемный диск и воспроизведите изображения или видео из него.  6 | **Внешний вид и описание назначения кнопок.**1. Слот для карты памяти 9. Кнопка MODE 2. Кнопка Верх 10. Защиты видео 3. Кнопка Меню 11. Кнопка Вкл/Выкл 4. Кнопка Вниз 12. Кнопка RESET 5. USB разъем 13. Микрофон6. Держатель крепления. 14. Динамик7. HDMI разъем 15. Объектив8. Кнопка ОК 16. Дисплей **Описание кнопок:**\*Слот для карты памяти. Используйте карты памяти micro SD до 32 Гб 6-10 класса скорости. \* Кнопка Вкл/Выкл: удерживайте для вкл/выкл питания.\* Кнопка Меню. Кратковременное нажатие служит для входа в меню и изменения настроек 3 |
| **Подготовка устройства к работе.**1.Вставьте карту памяти microSD в соответствующий разъем, обратите внимание на необходимость соблюдения правильности направления установки карты.2.Пожалуйста, устанавливайте и вынимайте карту памяти только при выключенном устройстве.3.Установите устройство на ветровом стекле с помощью имеющегося кронштейна.4.Подключите устройство к бортовому питанию с помощью разъема USB и автомобильного зарядного устройства.5.Запустите двигатель автомобиля. Устройство автоматически включится и начнет запись.**Установка даты/времени.** Установите дату и время – нажмите кнопку Меню два раза, выберите пункт «Дата/время» нажмите кнопку ОК и установите кнопками ВВЕРХ/ВНИЗ текущее время и дату и нажмите кнопку ОК**Комплект поставки:**Автомобильный видеорегистратор Best Electronics 460Автомобильное зарядное устройство Автомобильное крепление USB - кабель Руководство пользователя  2 | ***Характеристики***

|  |  |
| --- | --- |
| Чипсет | NTK 96650 |
| Матрица | CMOS |
| Угол обзора | 140° |
| Стандарты видео | MOV, H.264 Кодек сжатия |
| Разрешение | 1920x1080, 30 к/с1280x720, 60 к/с |
| LCD-Экран | 3 дюйма |
| G-sensor  | Есть |
| Частота | 50/60 HZ |
| Интерфейсы | USB 2.0/HDMI |
| Аудио | Встроенный микрофон |
| Батарея | 330 мА • ч |
| Карты micro SD | До 32 ГБ (6-10 класс) |
| Детектор движения | Есть  |
| Формат фото | JPEG |
| Видео формат  | PAL/NTSC |

   7  |
| \* Кнопка MODE. Выбор режима работы регистратора: видеорегистратор/фото/ просмотр видео.\* Кнопка ОК. Начало/ остановка записи, подтверждение параметров в меню. **Работа устройстваАвтоматическая видеозапись**1.Запустите двигатель автомобиля. 2.Устройство автоматически включится и начнет запись, при подаче питания.3.Нажмите кнопку Вверх/Вниз для отключения или включения зума. 4.Нажмите кнопку МODE для защиты файла от перезаписи (на экране появиться значок «КЛЮЧ»).5.Выключите двигатель автомобиля.6.Устройство выполнит запись файла и автоматически выключится.**Ручная запись** После включения устройства кнопкой «ВКЛ» в режиме готовности, нажмите кнопку ОК для начала видеосъемки. Нажмите на кнопку ОК снова для прекращения видеозаписи. **Функция «ГОСНОМЕР» -** выберите пункт «Номерной знак» и установите Госномер Ваше автомобиля. 4  | Госномер будет отображаться на видео вместе с датой и временем. **Режим обнаружения движения**1.Запустите двигатель автомобиля.2.Устройство автоматически включится и начнет запись. 3.Нажмите кнопку Меню для перехода в режим настройки, и найдите в настройках Датчик движения и включите его.4.Если устройство найдет движущийся предмет неподалеку от объектива , на экране появится и начнет медленно мигать значок , а устройство начнёт видеозапись . 5.После исчезновения, движущегося предмета устройство автоматически приостановит видеозапись.**Примечание**: не рекомендуется использовать данную функцию при использовании видеорегистратор в автомобиле. **Функция G-sensor**Если в режиме видеосъемки происходит серьезное столкновение , на экране появится значок « Замок » , а устройство осуществит сохранение текущего видео . Это видео не будет удалено при новом цикле записи.5 |